SelfLinux Internet Zugang Dokumentation zu ADSL Abschnitt 4 | SelfLinux-0.13.0

| Dokumentation zu ADSL | Autor Formatierung GFDL

#### 9 Der erste Start

Bevor wir zum ersten Mal die Verbindung testen, sollte noch in der dsl-provider die Option nodetach angefügt werden, so dass der pppd beim Start nicht in den Hintergrund rutscht und wir die Ausgaben verfolgen können. Um alle Ausgaben verfolgen zu können, geben wir in einer extra Konsole, als root, noch folgenden Befehl ein:

root@linux ~# tail -f /var/log/messages

Nun können wir die Verbindung zum erstenmal testen:

root@linux ~# pppd call dsl-provider

Die Ausgabe des pppd sollte in etwa so aussehen:

pppd[1578]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 pppd[1578]: Serial connection established. pppd[1578]: Using interface ppp0 pppd[1578]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2 pppoe[1579]: PADS: Service-Name: '' pppoe[1579]: PPP session is 31959 pppd[1578]: local IP address 62.226.75.9 pppd[1578]: remote IP address 62.225.254.169

Um zu testen, ob die Verbindung funktioniert, muss ein ping auf eine ip abgesetzt werden:

user@linux ~$ ping 134.100.212.78

War der Ping erfolgreich, so steht auch unsere Verbindung. Nun können wir noch testen, ob der Nameserver richtig übernommen wurde:

user@linux ~$ ping www.selflinux.de

Sollte die Namensauflösung fehlschlagen, kann man alternativ auch einen DNS-Server per Hand eintragen. Dies muss in der Datei /etc/resolv.conf geschehen:

Auszug der Datei resolv.conf

    search
    nameserver 212.185.253.9
    nameserver 194.25.2.129

Normalerweise sollte dies aber nicht nötig sein, da die Adresse des Nameservers automatisch bezogen wird.