SelfLinux Internet Zugang Dokumentation zu ADSL Abschnitt 2 | SelfLinux-0.13.0

| Dokumentation zu ADSL | Autor Formatierung GFDL

#### 4 Die Verkabelung

Als erstes muss vor dem NTBA (bei ISDN) der Splitter installiert werden, der das ISDN/Analog Signal vom DSL-Signal trennt. An den Splitter wird dann mit einem RJ-45 Netzwerkkabel das DSL-Modem angeschlossen. Eventuell muss noch beim Splitter eingestellt werden ob das Telefonsignal Analog oder ISDN ist. Um die Verkabelung abzuschließen, verlegt man noch ein Netzwerkkabel von der Netzwerkkarte zum DSL-Modem.

Verkabelung mit einem externen Modem

Mithilfe des folgenden Kommandos kann man überprüfen, ob die Verkabelung richtig vorgenommen wurde:

root@linux ~# pppoe -I eth1 -A

Wenn alles funktioniert sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:

Access-Concentrator: OSNC13-nrp3 Got a cookie: 50 64 87 59 6d bf 73 00 1d 67 98 7d c2 d3 a5 32 AC-Ethernet-Address: 00:01:96:99:50:b7