SelfLinux Einleitung Was ist Linux? Abschnitt 3 | SelfLinux-0.13.0

| Was ist Linux? | Autoren Formatierung GFDL

#### 4 Unterstützte Plattformen

Intel x86 / IA-32 (i386): | PCs mit Intel-, AMD- oder Cyrix-Prozessoren, die zum 80386 kompatibel sind.
IA-64 (ia64): | Der neue Intel-Prozessor wird von Beginn an unterstützt.
AMD64 | Der 64bit-Prozessor von AMD wird ebenfalls von Anfang an unterstützt.
Motorola/IBM PowerPC (powerpc): | Power Macintosh und Kompatible. Beachten Sie, dass es zwei Linux-Versionen für den PPC gibt: eine generische und eine, die auf dem Mach-Microkernel aufbaut.
Motorola 68k (m68k): | MicroLinux und uClinux für 68000 Prozessoren ohne MMU: Palmpilot, Amiga 500, ColdFire. Ebenso für Atari und verschiedenste embedded Systeme.
MIPS R3000: | Digital Decstations (mipsel) und SGI Computer (mips).
ARM (arm): | Acorn Archimedes.
DEC Alpha (alpha): | DEC Alpha und Kompatible.
Sun Sparc (sparc): | Sun4c und höher. Ebenso UltraSparc-Prozessoren. Das ist einer der schnellsten und stabilsten Ports.
HP PA-RISC (hppa): | Hewlett-Packard PA-RISC-Architektur.
S/390 (s390): | IBM S/390-Server und IBM zSeries.