SelfLinux Internet Zugang PPP-Verbindung Abschnitt 5 | SelfLinux-0.13.0

| PPP-Verbindung | Autoren Formatierung GFDL

#### 11 Zum Surfen werden Nameserver-Eintragungen in /etc/resolv.conf gebraucht:

/etc/resolv.conf

    #Nameserver für Compuserve:
    search compuserve.com
    nameserver 195.232.32.6
    nameserver 195.232.32.7

    #Nameserver für T-Online:
    search btx.dtag.de
    nameserver 194.25.2.129

#### 12 Weitere Informationsquellen:

- Alberts Homepage - die umfassendste Seite zu T-Online und PPP, die ich bisher gesehen habe - ( http://www.albert-rommel.de/ppp.htm)
- Besonderheiten des Netzzugangs bei T-Online ( http://home.t-online.de/home/Diedrich.Ehlerding/besonderheiten.html)
- ZDNet-Special zum Thema Linux ( http://www.zdnet.de/produkte/artikel/sw/linuxspecial/linuxspecial01-wf.html)
- PPP Help ( http://howto.linuxberg.com/)
- T-Online PPP ( http://www.et.FH-Osnabrueck.de/~std7765)
- The diald Homepage ( http://diald.sourceforge.net/)